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Лаборатория физико-химического анализа
РФ, Свердловская обл., 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д 2.
Тел.: (343) 318-24-50, Сайт: http://www.uraldiag.ru  E-mail: himlab@itc-energo.ru 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ МАСЛА ТРАНСФОРМАТОРНОГО 
в лабораторию физико-химического анализа ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» 
Информация о заказчике:
	Наименование организации заказчика
	

	Контактное лицо (ФИО)
	

	Контактный номер телефона
	

	e-mail
	


Информация о пробе:
	Место установки оборудования
(наименование предприятия, ПС)
	

	Диспетчерский номер 
	
	Заводской номер
	

	Тип оборудования
	

	Тип защиты
	
	Год выпуска и ввода в эксплуатацию
	

	Марка масла
	

	Состояние масла 
(свежее, эксплуатационное, регенерированное) 
	

	Причина отбора пробы
(по графику, до/после ремонта/монтажа и тп)
	

	Условия отбора
 пробы масла
	Температура верхних слоёв масла
	

	
	Температура окружающей среды
	

	
	Метеоусловия (без осадков, осадки и т.п.) 
	

	Объём анализа
(поставить галочку напротив требующегося испытания)
	· Цвет (визуально)
	

	
	· Прозрачность (визуально)
	

	
	· Наличие механических примесей (визуально)
	

	
	· Наличие свободной воды (визуально)
	

	
	· Температура вспышки в закрытом тигле (ГОСТ 6356)
	

	
	· Содержание водорастворимых кислот и щелочей (ГОСТ 6307)
	

	
	· Содержание водорастворимых кислот и щелочей (СТО 70238424.27.100.053, приложение Н)
	

	
	· Массовая доля растворённой воды (ГОСТ Р 54281, процедура А)
	

	
	· Массовая доля воды (ГОСТ 7822)
	

	
	· Кислотное число (ГОСТ 5985)
	

	
	· Пробивное напряжение при частоте 50 Гц (ГОСТ 6581)
	

	
	· Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц (ГОСТ 6581)
	

	
	· Массовая доля антиокислительной присадки (ионол) (ФР.1.31.2015.21310, часть 2)
	

	
	· Массовая доля фурановых производных (ФР.1.31.2015.21310, часть 1)
	

	
	· Хроматографический анализ растворенных в масле газов (РД 34.46.303-98)
	

	
	· Общее газосодержание
	

	
	· Стабильность против окисления (ГОСТ 981)
	

	
	· Класс чистоты (ГОСТ 17216)
	

	
	· Массовая доля механических примесей (ГОСТ 6370)
	

	
	· Плотность при 20 ℃ (ГОСТ 3900)
	

	
	· Растворимый шлам (МВИ 62 – 90)
	

	
	· Поверхностное натяжение (ГОСТ Р 55413)
	

	
	· ИК-спектрометрия
	

	
	· Удельное объемное сопротивление масла
	

	
	· Коэффициент преломления
	

	
	· Коэффициент Вермана
	

	
	· Температура застывания (ГОСТ 20287, метод Б)
	

	
	· Вязкость кинематическая при 50 ℃ (ГОСТ 33)
	

	
	· Наличие коррозионной серы (ГОСТ Р 55494)
	

	
	· Содержание серы (ГОСТ Р 51947)
	

	Другие испытания
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Дата отбора пробы
	«____»____.202__

	Пробу отобрали 
	Исполнитель: Должность………………………...Ф.И.О…………………..…подпись……………………… 

	
	Контролёр: Должность…………………………...Ф.И.О…………………..…подпись……………………… 
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